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一、 编制说明
（一）编制依据
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378
    《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905
    《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
    《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400
《绿色建筑设计标准》DB22/T 5055
《绿色建筑评标准》DB22/T 5045
《绿色建筑工程验收标准》DB22/T 5066
 国家及地方相关法律、法规、标准规范
     本工程施工合同、设计图纸及设计文件、本项目《施工组织总设计》。
（二）编制目的 
为贯彻落实绿色建造理念，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）和保护环境，减少施工活动对环境的负面影响，实现“四节一环保”的目标，指导本项目绿色建筑施工的全过程管理。
（3） 适用范围 
本方案适用于[项目名称] 从施工准备到竣工验收的全部施工活动及现场所有参建单位。
二、 工程概况
（一）项目基本信息
工程名称：
工程地址：
 建设单位：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
建筑类型：（公共建筑/住宅/厂房等）
结构形式：
建筑面积：（总面积、地上面积、地下面积）
建筑高度/层数：
合同工期：
（二）绿色建筑目标
技术目标：确保围护结构（墙体、屋面、门窗、幕墙）热工性能指标、供暖空调设备性能参数、照明功率密度值等均符合或优于设计要求。达到国家《绿色建筑评价标准》【一/二/三】星级标准。
管理目标：制定严格的节能材料和设备进场验收制度，优化施工工艺，降低施工过程中的能源消耗及环境不良影响。
具体指标：
节能率：较国家标准提高 【 】%。
节水率：非传统水源利用率不低于 【 】%。
建筑垃圾回收再利用率：≥30%。
500km以内生产的建筑材料重量占材料总重量的比例：≥70%。
施工现场扬尘、噪声、光污染、污水排放100%达标。
三、绿色施工管理组织体系
（一）成立绿色施工领导小组
 组长： 项目经理***
副组长： 项目总工***、生产经理***、安全总监***
   成员： 各专业工长、质量员、安全员、材料员、环保专员、各分包单位负责人。
（二）职责分工
  组长： 第一责任人，负责资源调配和决策。
  副组长（项目总工）： 负责技术策划、方案审核、新技术推广。
  副组长（生产经理）： 负责现场实施、调度和协调。
  副组长（安全总监）： 负责环保、职业健康安全管理监督。
  环保专员： 负责日常检查、数据监测（扬尘、噪声等）和记录。
  各成员： 负责其职责范围内的绿色施工措施落实。
四、 绿色施工主要内容及技术要点
（一）主要节能技术与管理措施 
1.节能施工
（1）墙体保温：采用****保温系统。……施工时确保基层处理干净、平整，粘贴牢固，无空鼓，板缝拼接严密，避免形成热桥。……
（2）屋面保温：采用****保温材料。……施工时注意分层铺设，接缝错开，并做好防水层的保护和衔接。……
（3）门窗/幕墙： 采用断桥铝合金Low-E中空玻璃门窗/幕墙。……安装时重点控制气密性，发泡剂填充饱满，密封胶密封连续、均匀，确保安装节点无渗漏和冷桥。……
（4）地面：首层地面采取……保温措施。地下室外墙采用……
（5）采暖：
（6）管网：管道保温层厚度和密闭性必须符合设计要求。……
（7）配电与照明：……
2.设备系统节能
（1）通风与空调系统：严格按设计选型，采购高效冷水机组、多联机、热泵机组等设备。安装前核对设备能效比（EER）、性能系数（COP）等参数……
（2）照明系统：安装LED节能灯具和智能照明控制系统，采取分区控制/定时控制/光感控制……
（3）监测与控制系统：
3.可再生能源利用
（1）太阳能光伏系统： 预留光伏板支座和管线通道，确保预埋件位置准确、牢固。后期安装由专业分包单位进行施工，严格选择有专业资质的承包单位，按规定向监理单位提交分包单位资质报审材料，监理审查合格后方可签订分包合同。
与分包单位做好前期预留及后期接口管理。……
（2） 空气源热泵： ……确保设备基础牢固，位置满足通风要求，管线布置合理。……
4.施工过程节能
（1）临时用电： 编制科学的临时用电方案，采用节能型变压器和配电设施。生活区采用定时供电制度，使用节能灯具和空调。……
（2）机械设备： 选用高效、低耗的施工机械，合理安排工序，减少设备空载运行时间。建立设备定期维护保养制度，确保其处于高效运行状态。……
（二）节材与材料资源利用
1.节材措施：
（1）图纸会审时优化方案，促进材料节约。
（2）采用预拌混凝土、预拌砂浆。
（3）使用预制预制楼梯、叠合板。委派专业技术人员驻厂监造，确保预制楼梯、叠合板构件质量。
（4）围挡、防护棚采用工具式、标准化、可重复利用的临时设施。施工道路采用预制可周转模块式混凝土板。……
2. 材料选择：
（1）优先选用本地建材（500km以内）。
（2）优先选用有绿色建材认证标识的产品。
（3）使用以废弃物粉煤灰、矿渣等为原料生产的建材。
（4）室内装饰采用低挥发性有机物（VOC）含量的涂料和胶粘剂。
（三） 节水与水资源利用
1. 提高用水效率：
（1）对总入口、生活区、生产区、分包单位分区分阶段安装水表，进行计量考核，杜绝长流水。
（2）采用节水型器具（节水龙头、节水便器）。
（3）使用混凝土覆膜养护、喷雾降尘等节水型施工工艺。
（4）设专人定期巡视检查供水管网、阀门、水龙头，发现漏水立即修复。
2. 非传统水源利用：
（1） 收集雨水：建立雨水收集系统，用于降尘、绿化、养护。
采用虹吸式雨水排放系统收集屋面雨水，经弃流装置后，引入雨水蓄水池。
通过透水铺装、下凹式绿地等“海绵城市”措施蓄渗场地雨水，多余部分引入蓄水池。
（2）利用基坑降水：将基坑开挖阶段抽出的地下水经简单沉淀后，用于施工生产用水，减少自来水消耗。
（3）采用中水回用系统：严格按图施工，用于冲厕、绿化等。
（四）节地与土地资源保护
1. 临时设施布置应紧凑，减少对土地的占用。
2. 临时办公室、宿舍采用双层轻钢活动板房，减少占地。
3. 施工后及时恢复临时占用场地。
（五）环境保护
1.扬尘控制：
（1）现场封闭围挡100%，安装喷淋系统。
（2）主要道路100%硬化，配备洒水车、雾炮机。
（3）裸露土方、集中堆土100%覆盖。
（4）出入口设置洗车池，车辆100%冲洗。
（5）建筑垃圾封闭运输。
2.噪声与振动控制：
（1）选用低噪音设备，设置隔音棚。
（2）严格规定夜间施工时间，办理夜间施工许可。
（3）采用隔振基础，加强设备维护。
3. 光污染控制：
（1）夜间照明加设灯罩，照射方向朝向场内。
（2）电焊作业设置遮光棚。
4.水污染控制：
（1） 设置沉淀池，施工废水、雨水经沉淀后回用于降尘、养护。
（2）食堂设置隔油池，生活污水经化粪池处理后排放。
5.土壤保护：
（1）杜绝有毒有害废弃物（如油漆、油料）直接埋入土中。
（2）对于有毒有害废弃物，设置专门分类收集点，交有资质的单位处理。
6.建筑垃圾控制：
（1）减量化： 采用BIM技术优化设计，减少材料浪费；采用铝模、爬架等周转率高的材料。做好施工技术交底及首件样板引路，避免返工拆除。
（2）分类化： 现场设置封闭式垃圾站，按金属、混凝土、木材、塑料等分类堆放。
（3）资源化： 废钢筋回收利用；混凝土块、砖石等破碎后作为再生骨料用于临时道路、回填。
五、技术创新的“四新”应用
1.新技术：BIM技术用于管线综合、碰撞检查、预制加工。
2.新工艺：铝合金模板体系、附着式升降脚手架。
3.新材料：自愈合防水混凝土、相变储能材料、高性能保温材料。
4.新设备：建筑机器人（测量、打磨）、无人机进行现场巡视和土方测量。
六、 检查与验收
1. 日常检查：由环保专员每日巡查，发现问题立即下发整改单。
2. 每周检查：由领导小组带队进行综合检查，并在生产例会上通报结果。
3. 阶段性验收：对节能工程、节水工程、环保设施等进行专项验收。
4. 数据监测：定期委托有资质的单位对场界噪声、扬尘进行监测，并留存记录。
七、人员安全与健康管理

1. 为作业人员提供符合卫生标准的饮用水、休息区、洗浴设施。
2. 对从事有毒有害作业人员提供防护用品，并定期进行体检。
3. 加强食堂卫生管理，预防食物中毒和传染病。
八、应急预案
制定针对突发扬尘超标、油料泄漏、火灾、环境污染等事件应急预案，明确责任人、流程和救援物资。

附件：

1. 绿色施工平面布置图（需体现分类垃圾站、雨水收集池、噪声扬尘监测点等）
2. 绿色施工指标量化考核表
3. 绿色建筑材料清单
4. 节水节能计量网络图




