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项目名称
绿色建筑监理实施细则


编 制 人：
审 批 人：
日    期：


监理单位名称（盖章）


一、 编制说明
（一）编制依据
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378
    《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905
    《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411
    《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400
《绿色建筑设计标准》DB22/T 5055
《绿色建筑评标准》DB22/T 5045
《绿色建筑工程验收标准》DB22/T 5066
 国家及地方相关法律、法规、标准规范
     本工程监理合同、施工合同、设计图纸及设计文件、本项目《施工组织总设计》。
（二）编制目的
为规范[项目名称]在绿色建筑设计与施工阶段的监理工作，明确监理目标、内容、方法和程序，确保绿色建筑各项技术指标及措施得到有效落实，实现预定的绿色建筑【一/二/三】星级评价目标，特制定本实施细则。
（3） 适用范围 
本方案适用于[项目名称] 从施工准备到竣工验收的全部施工活动及现场所有参建单位。
二、 工程概况
（一）项目基本信息
工程名称：
工程地址：
 建设单位：
设计单位：
监理单位：
施工单位：
建筑类型：（公共建筑/住宅/厂房等）
结构形式：
建筑面积：（总面积、地上面积、地下面积）
建筑高度/层数：
合同工期：
（二）绿色建筑监理目标
确保工程项目在安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居五个方面达到或超过《绿色建筑评价标准》及设计文件的要求，顺利通过绿色建筑专项验收和评价标识认证。
二、监理工作流程
（一）熟悉绿色建筑设计文件
1.组织监理部全体人员深入学习本项目的《绿色建筑设计专篇》、施工图纸及相关计算分析报告。
2.核查设计文件中绿色建筑技术措施的合理性、可实施性以及与评价条文的对应关系。
（二）审查施工单位提交的绿色建筑专项施工方案
1.重点审查施工单位报送的《绿色建筑专项施工方案》中“绿色施工”章节，检查其内容是否全面，措施是否具体，是否具有针对性。
审查内容包括但不限于：资源与能源利用计划、节水与节材措施、场地保护方案、环境保护计划、职业健康与施工质量安全管理等。
（三）细化监理工作要求
结合项目特点及具体施工方案进一步细化监理工作的控制点、方法及验收标准。
（四）组织绿色建筑专题交底会
协助建设单位组织设计、施工、监理三方参加的绿色建筑专题交底会。明确设计意图、关键技术参数、材料性能要求及施工注意事项，提出报审、报验相关具体要求。
三、绿色建筑监理控制要点
（一）节能与能源利用
1.围护结构：严格监控外墙、屋面、门窗、幕墙等部位的保温隔热施工，检查保温层厚度、连续性、门窗气密性等，杜绝热桥…… 
2.用能设备：对空调冷热源机组、水泵、风机等设备的能效等级进行进场验收，确保符合设计要求的节能标准。建议施工单位对大型施工机械设备进行能耗监控。
    3.可再生能源：监督太阳能光伏/光热系统/地源热泵系统的安装质量、管线布置和安全性能，并参与系统调试。
4.照明系统：核查高效灯具、智能照明控制系统的安装和功能实现情况。
（二）节水与水资源利用
    1.节水器具：检查所有卫生器具的用水效率等级，是否符合设计要求。
2.非传统水源：监督中水处理站、雨水收集系统的施工质量，包括蓄水池防渗、管道敷设（中水管道必须有明显标识）、设备安装等。
3. 核查透水铺装、下凹式绿地等海绵城市设施的施工质量，包括基层材料、透水性能等。
    4.灌溉系统：检查节水灌溉方式（如滴灌、微喷）及土壤湿度传感器、雨天关闭装置等是否按图施工。
5.水表设置：核查按用途、按付费单元设置的分级水表是否安装到位。
6.检查沉淀池、隔油池等施工废水处理设施的设置和运行。
（三）节材与材料资源利用
    1.绿色建材：审核主要建材的供应商提供的绿色建材认证证书、检测报告，确保其符合设计要求。重点核查建材的放射性、甲醛、VOCs等有害物质含量。……
    2.本地建材：检查施工单位提供的建材采购清单，核实500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例。
    3.可再循环/利用材料：核查可再循环材料和可再利用材料的使用比例计算书及相关证明。
    4.建筑垃圾管理：监督施工单位的建筑垃圾管理计划，检查垃圾分类、回收利用和减量化措施的执行情况。巡视检查建筑垃圾临时堆放与及时清运。
（四）节地与土地资源保护
1.监督施工方严格按图施工，保护场地内原有的生态环境和植被，对需要迁移的树木进行登记和保护。
2. 检查场地内是否有尚可利用的旧建筑，监督其保护和利用情况。
（五）环境保护
    1.监督室外照明灯具的选型和安装角度等光污染控制措施的落实。
    2.检查场地环境噪声是否满足设计要求。监督高噪声、高振动施工机具的使用时间及降噪措施。
    3.检查室内隔墙、楼板的隔声构造施工，监督设备机房、电梯井道的隔声减振措施。
    4.光环境：核查主要功能空间的采光系数、眩光控制措施（如遮阳设施）是否达标。
    5.监督空调系统的安装和调试，确保室内温湿度可控。监督室内新风系统的安装和风量调试，确保最小新风量达标。
    6.对室内装饰装修材料（如涂料、胶粘剂、人造板材）的有害物质含量进行进场抽检。
    7.装饰装修完成后，提醒建设单位委托有资质的第三方进行室内空气质量检测……
8. 扬尘控制：检查施工现场围挡、喷淋、洒水、车辆冲洗等降尘措施。
四、监理工作方法与措施
（一）审查/审核
    1.对涉及绿色建筑的关键材料、构配件、设备的质量证明文件进行严格审查。
    2.审核施工单位报送的绿色建筑相关施工技术资料及检验检测方案。
    3.审核与绿色建筑评价相关的检验报告、测试数据和验收记录。
    （二）巡视检查
    1.每日对施工现场进行巡视，重点检查绿色施工措施的落实情况及绿色建筑技术措施的施工过程，发现问题及时以口头或《监理通知单》形式要求整改。
    2.旁站监理
    对外围护构造节能施工、地源热泵管道铺设、屋面防水、可再生能源系统调试、室内环境质量检测等关键部位、关键工序进行旁站监理，并形成记录。
    3.见证取样/平行检验
    对涉及结构安全、节能、环保的试块、试件及有关材料，实行见证取样送检。对涉及主体结构、消防安全等重要项目，监理单位独立进行平行检验。
    （三）会议与沟通
    1.定期组织召开绿色建筑专题监理例会，协调解决绿色建筑实施过程中的问题。
    2.及时向建设单位报告绿色建筑实施进展和存在的问题。
   （四）指令文件
   对发现的不符合绿色建筑要求的问题，签发《监理通知单》，要求限时整改。对严重问题签发《工程暂停令》，并跟踪核查整改结果。
    五、验收与资料管理
（一）施工工序及检验批验收
严格验收每一道施工工序施工质量，同步验收其包含的绿色建筑内容，并在验收记录中明确表述。
（二）分项分部工程验收
在常规分项分部工程验收时，同步验收其包含的绿色建筑内容，并在验收记录中明确表述。
（三）绿色建筑专项验收
    1.协助建设单位组织绿色建筑专项验收，对绿色建筑各项技术措施的实施效果进行符合性检查。
    2.审查施工单位整理的绿色建筑施工过程记录及资料档案。
（四）竣工验收
  在工程竣工验收报告中，明确绿色建筑设计内容的实施情况。
  （五）资料管理
  建立独立的绿色建筑监理资料档案，收集整理以下资料：
  1. 绿色建筑设计文件（专篇、变更）
  2. 绿色建筑材料/设备进场验收记录及证明文件
  3. 绿色建筑监理巡视、旁站记录
  4. 监理通知单及回复
  5. 绿色建筑相关检测报告、调试报告
  6. 绿色建筑专项验收记录
  7. 监理工作总结（包含绿色建筑内容）
  六、附则
1.本细则未尽事宜，应按照国家、行业及地方现行有关规范、标准执行。
2.本细则自签发之日起实施。
3.本细则由[监理单位名称]项目监理部负责解释。
