
附录3

绿色建筑工程验收记录表

	工程名称
	

	建设地点
	

	用地面积
	
	建筑面积
	
	建筑类型
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	设计单位
	

	序号
	验收项目
	验收内容
	验收记录
	验收结论

	1
	安全耐久
	4.0.1 场地选择应安全、无威胁、无危害
	
	共     项，

应查   项，
符合要求    项

	
	
	4.0.2建筑结构符合有关标准和设计的规定，满足承载力和建筑使用功能要求
	
	

	
	
	4.0.3 围护结构符合有关标准和设计的规定，满足安全、耐久和防护的要求
	
	

	
	
	4.0.4 外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	
	

	
	
	4.0.5内部非结构构件、设备及附属设施应连接牢固并能适应主体结构变形
	
	

	
	
	4.0.6外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能符合规定
	
	

	
	
	4.0.7卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	
	

	
	
	4.0.8走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	
	

	
	
	4.0.9绿色建筑工程及周边场地应设置具有安全防护的警示和引导标识
	
	

	
	
	4.0.10室内外地面或路面应设置防滑措施
	
	

	
	
	4.0.11 绿色建筑工程应采取提升建筑适变性的措施
	
	

	
	
	4.0.12绿色建筑工程应使用耐腐蚀、抗老化、耐久性好的管材、管线、管件
	
	

	2
	健康舒适
	5.0.1 室内空气质量符合要求
	
	共   项，

应查   项，
符合要求    项

	
	
	5.0.2建筑室内和建筑主岀入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	
	

	
	
	5.0.3应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	
	

	
	
	5.0.4给水排水设置符合要求
	
	

	
	
	5.0.5 主要功能房间的室内噪声级和隔声性能满足要求
	
	

	
	
	5.0.6照明数量及质量，照明无危险，LED频闪比符合要求
	
	

	
	
	5.0.7 围护结构热工性能符合要求
	
	

	
	
	5.0.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	
	

	
	
	5.0.9地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	
	

	
	
	5.0.10直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质应满足国家现行有关标准的要求
	
	

	
	
	5.0.11生活饮用水水池、水箱等储水设施应采取措施满足卫生要求
	
	

	
	
	5.0.12绿色建筑工程应采取措施保障室内热环境
	
	


续表

	工程名称
	

	建设地点
	

	用地面积
	
	建筑面积
	
	建筑类型
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	设计单位
	

	序号
	验收项目
	验收内容
	验收记录
	验收结论

	3
	生活便利
	6.0.1建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	
	共   项，

应查   项，
符合要求    项

	
	
	6.0.2场地人行岀入口到达公共交通站点的步行距离不应大于500m，或到达轨道交通站的步行距离不应大于800m，或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	
	

	
	
	6.0.3停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	
	

	
	
	6.0.4自行车停车场所应位置合理、方便出入
	
	

	
	
	6.0.5绿色建筑工程应根据工程实际设置建筑设备管理系统，建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	
	

	
	
	6.0.6绿色建筑工程应依据标准和设计规定设置信息网络系统
	
	

	4
	资源节约
	7.0.1绿色建筑工程应结合场地自然条件和建筑功能需求进行节能设计，满足节能标准要求
	
	共   项，

应查   项，
符合要求    项

	
	
	7.0.2绿色建筑工程应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗
	
	

	
	
	7.0.3应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	
	

	
	
	7.0.4绿色建筑工程应采取措施降低照明能耗 
	
	

	
	
	7.0.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	
	

	
	
	7.0.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯和自动人行道应采用变频感应启动等节能控制措施
	
	

	
	
	7.0.7绿色建筑应根据工程实际制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源
	
	

	
	
	7.0.8 绿色建筑工程不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	
	

	
	
	7.0.9绿色建筑工程建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件
	
	

	
	
	7.0.10就近取材、采用预拌混凝土和预拌砂浆
	
	

	
	
	7.0.11 供暖空调系统的冷、热源机组能效应符合设计和标准要求
	
	

	
	
	7.0.12 卫生器具的用水效率等级应达到2级
	
	

	
	
	7.0.13空调冷却水系统应采用节水设备或技术
	
	

	
	
	7.0.14 混凝土结构中梁、柱纵向受力钢筋应采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋
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	工程名称
	

	建设地点
	

	用地面积
	
	建筑面积
	
	建筑类型
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	设计单位
	

	序号
	验收项目
	验收内容
	验收记录
	验收结论

	5
	环境宜居
	8.0.1建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	
	共   项，

应查   项，
符合要求    项

	
	
	8.0.2室外热环境应满足现行有关标准的规定
	
	

	
	
	8.0.3 绿地符合规划要求，绿化方式合理、种植合理、复层绿化
	
	

	
	
	8.0.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2场地应进行雨水控制利用专项设计
	
	

	
	
	8.0.5建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	
	

	
	
	8.0.6场地内不应有排放超标的污染源，对于已存在的易产生油、烟、气、尘、污废水等污染源的治理防护措施应符合设计要求
	
	

	
	
	8.0.7生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	
	

	
	
	8.0.8 室外吸烟区位置应布局合理
	
	

	
	
	8.0.9场地内环境噪声值应不大于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的中3类声环境功能区标准限值
	
	

	
	
	8.0.10建筑玻璃幕墙不应产生光污染，玻璃幕墙的可见光反射比及反射光对周边环境的影响应符合《玻璃幕墙光热性能》GB/T 18091的规定
	
	

	6
	综合验收结论
	□合格       □不合格  
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